LYBOM · LOCAL CONTROL

# 设备

正在连接本地服务

QUICK START

## 先发现桌牌，再开始控制

电脑与桌牌连接同一个 Wi-Fi，即可在本地传图和批量应用名单。

1. 1
   连接同一 Wi-Fi 电脑和桌牌保持在同一路由器
2. 2
   扫描设备通常几秒内自动发现
3. 3
   选择要做的事单张传图或批量名单

设备总数 0 已保存到本机
当前在线 0 等待首次检测
已选设备 0 用于传图与批量应用
本机地址 — 手机可通过此地址访问

FIND DEVICES

## 发现附近桌牌

保持桌牌开机，控制中心会自动查找当前局域网内的设备。

高级添加
扫描网段 直接添加 IP
正在检查局域网内的设备，请稍候…

## 我的设备

每 8 秒自动刷新，点击设备可单独控制或寻找设备。

LB

### 等待发现第一台桌牌

确认桌牌已开机并连接当前 Wi-Fi，然后点击上方“扫描并发现设备”。

1024 × 600 CANVAS

## 图片与文字编辑

选择图片，或直接使用模板背景输出 JPEG · 设备端直接解码

### 目标设备

尚未选择设备

### 底图

上传图片 JPG / PNG / WEBP
图片缩放
水平位置 垂直位置

### 文字组件

文字内容
字号 颜色
水平 X 垂直 Y
白色描边，提高复杂背景可读性
图片槽位 保存方式
1

IMPORT LIST

## 导入 XLSX / CSV 名单

选择文件
尚未导入名单，也可以在下方手动增加。
公司名列
姓名列
职位列

# | 公司名 | 姓名 | 职位 |
--- | --- | --- | --- | ---

2

UNIFIED LAYOUT

## 统一模板与版式

公司字号 姓名字号 职位字号
公司颜色 姓名颜色 职位颜色
3

APPLY PLAN

## 名单与设备一一对应

按设备选择顺序应用，采用串行上传，避免路由器和设备同时拥塞。

0 项任务
保存槽位 保存到设备，断电不丢失
准备中 0%

PRIVACY MODE

## 设备联网模式

开启“仅局域网”后，设备仍连接路由器，但不再注册或连接 lybom.com，不启动 MQTT、云天气与云 OTA。

仅局域网模式推荐给不允许业务数据离开内网的客户
恢复云端兼容设备重新使用原有小程序和云端服务

CONTROL CENTER

## 本地服务信息

版本
  —
电脑访问
  —
手机访问
  —
设备数据
  仅保存于本机 data 目录
监控刷新
  8 秒

DEVICE DIRECTORY

## 设备名称与分组

DEVICE CONTROL

## 设备控制

—

### 屏幕显示

显示槽位

### 亮度

120

### 供电状态

### 设备图片

只删除保存的图片，不清除 Wi-Fi、设备码和其他配置。